Приложение № 6 к постановлению

 от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик мероприятий**

Целью задания является улучшение работы систем теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Место расположения объекта | Основные технические характеристики | Года реализации мероприятий | Стоимость мероприятия без НДС, тыс.руб. |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
| до реализации мероприятия (факт 2022) | после реализации мероприятия | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Модернизация тягодутьевого оборудования котельной п. Абалаково, ул. Школьная, 5Б.**Краткое описание мероприятия: Замена дымососов, газоходов, установка частотных преобразователей и автоматики разряжения. | \* п.2.9.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115: обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации;\* После реализации данных мероприятий снижаются потери с уходящими газами и с химической неполнотой сгорания  | Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 5Б | КПД брутто | % | 59,98 | 64,58 | 2027 | 2027 | **923,322** |
| **2** | **Модернизация тягодутьевого оборудования котельной с. Потапово, ул. Административная, 2А.**Краткое описание мероприятия: Замена дымососов, газоходов, установка частотных преобразователей и автоматики разряжения. | \* п.2.9.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115: обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации;\* После реализации данных мероприятий снижаются потери с уходящими газами и с химической неполнотой сгорания  | Красноярский край, Енисейский район, с. Потапово, ул. Административная, 2А | КПД брутто | % | 55,33 | 59,97 | 2031 | 2031 | **1 040,357** |
| **3** | **Модернизация тягодутьевого оборудования котельной п. Новый Городок, ул. Лесная, 1А.**Краткое описание мероприятия: Замена дымососов, газоходов, установка частотных преобразователей и автоматики разряжения. | \* п.2.9.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115: обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации;\* После реализации данных мероприятий снижаются потери с уходящими газами и с химической неполнотой сгорания  | Красноярский край, Енисейский район, п. Новый Городок, ул. Лесная, 1А | КПД брутто | % | 55,25 | 61,15 | 2029 | 2029 | **972,672** |
| **4** | **Модернизация тягодутьевого оборудования котельной п. Майское, ул. Школьная, 13А.**Краткое описание мероприятия: Замена дымососов, газоходов, установка частотных преобразователей и автоматики разряжения. | \* п.2.9.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115: обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации;\* После реализации данных мероприятий снижаются потери с уходящими газами и с химической неполнотой сгорания  | Красноярский край, Енисейский район, п. Майское, ул. Школьная, 13А | КПД брутто | % | 69,71 | 71,57 | 2026 | 2026 | **754,552** |
| **6** | **Модернизация тягодутьевого оборудования котельной с. Плотбище, ул. Советская, 38А**.Краткое описание мероприятия: Замена дымососов, газоходов, установка частотных преобразователей и автоматики разряжения. | \* п.2.9.12 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 №115: обеспечение соответствия точностных характеристик применяемых средств измерений требованиям к точности измерений технологических параметров и метрологическую экспертизу проектной документации;\* После реализации данных мероприятий снижаются потери с уходящими газами и с химической неполнотой сгорания | Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская, 38А | КПД брутто | % | 69,31 | 71,15 | 2032 | 2032 | **948,793** |
| **ИТОГО** | **4 639,696** |
| **За счет средств Концессионера** | **4 639,696** |
| **За счет средств Концедента** | **0** |